|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| Immagine che contiene cerchio, nero, testo  Descrizione generata automaticamente**UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II** | | | | | | | | | | |
| **ELENCO CAMPIONATURE** | | | | | | | | | | |
| **OGGETTO:** | | | **ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN DUE LOTTI LOTTO 1 ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA** | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | |
| **CIP:** | | | **ATNEO.2301F** | | | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | |
| **DATA:** | | | **Anno 2024** | | | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | |
| **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Corso Umberto I 80138 - Napoli** | | | | | | | | | | |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA** | | **Quantità** | **MARCA** | **MODELLO** | | **SERIE e/o CODICE PRODOTTO** | | **ACCESSORI /NOTE** |
|  | | | | | | | | | |
| **Arredi Direzionali per Ufficio** | | | | | | | | | |
| ADU1 | Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale rettangolare Tipo A delle dimensioni di circa cm. 200 x 90 x 72h avente piani in legno realizzati i . . . . livellatori registrabili. Completa di pannello frontale in legno spessore 18mm. | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU3 | Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancore alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 100x 60 x 72h aven . . . . ipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU4 | Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancora alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 120x 60 x 72h aven . . . . po poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili. | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU5 | Fornitura e posa in opera di cassettiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria, costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatur . . . . di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40x55x60 | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU7 | Fornitura e posa in opera di mobile di servizio per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X80H caratterizzato da struttura in . . . . sore 18 mm con bordi verticali in ABS arrotondato da 2 mm. Completo di serratura | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU10 | Fornitura e posa in opera di mobile alto cieco+vetro per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X200H caratterizzato da struttu . . . . alluminio anodizzato in finiture a scelta, spessore 18mm.Completo di serratura. | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU25 | Contenitore in acciaio per rifiuti capacità lt 50. Contenitore in acciaio inox satinato per rifiuti, con secchio interno galvanizzato con maniglia da . . . . do leggibile la scritta e il logo del tipo di rifiuto (carta, plastica o vetro). | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU29 | Pannelli decorativi fonoassorbenti. Pannello fonoassorbente in fibra di poliestere e struttura di rinforzo interna, materiale ignifugo, tipo mono facc . . . . essuto con sistema di aggancio a parete con possibilità di stampe personalizzate | | 1 |  |  | |  | |  |
| ADU33 | Lampada da terra (PIANTANA) h. 185 cm dalla forma lineare o curvata con emissione frontale della luce ed in diversa finiture. Lampada di design per du . . . . initure. Lampada di design per duplice funzione di illuminazione ed arredamento. | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Arredi SEMI direzionali per Ufficio** | | | | | | | | | |
| ASU1 | Fornitura e posa in opera di scrivania semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 200X80X72H, con piano in essenza legno a scelta dell’amministraz . . . . Completa di pannello paragambe in lamiera e canala orizzontale per alloggio cavi | | 1 |  |  | |  | |  |
| ASU2 | Fornitura e posa in opera di scrivania semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 180X80X72H, con piano in essenza legno a scelta dell’amministraz . . . . ompleta di pannello paragambe in lamiera e canala orizzontale per alloggio cavi. | | 1 |  |  | |  | |  |
| ASU3 | Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h con piano in essenza legno a scelta dell’amministrazione di . . . . te a polveri epossipoliestere. Completa di canala orizzontale per alloggio cavi. | | 1 |  |  | |  | |  |
| ASU5 | Fornitura e posa in opera di cassettiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria,costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura . . . . cassetti e top in legno in tinta con la scrivania semi direzionale Dim. 40x55x60 | | 1 |  |  | |  | |  |
| ASU13 | Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare semi direzionale delle dimensioni di diam. circa cm. 120x72h, con piano sagomato placcato in es . . . . bordo perimetrale in tinta. Basamento in metallo con alla base il sistema disco. | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Arredi OPERATIVI per Ufficio** | | | | | | | | | |
| AOU3 | Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 160 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobi . . . . liestere. Completa di pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AOU12 | Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 80 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati . . . . te a polveri epossipoliestere. Completa di canala orizzontale per alloggio cavi. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AOU13 | Fornitura e posa in opera di cassettiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria,costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura . . . . di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40x55x60 | | 1 |  |  | |  | |  |
| AOU14 | Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio operativo delle dimensioni di circa dim.80X47X72H caratterizzato da struttura in lamiera di acc . . . . adio è completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm | | 1 |  |  | |  | |  |
| AOU21 | Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.100X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera di acc . . . . adio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm | | 1 |  |  | |  | |  |
| AOU24 | Fornitura e posa in opera di armadio alto con ante cieche/vetrate per ufficio operativo delle dimensioni di circa cmm.120X47X200H caratterizzato da st . . . . dio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AOU28 | Lockers 35 x 45 x h182 Armadietti tipo spogliatoio con struttura esterna metallica verniciata a polveri epossidiche.  Ante in MDF sp mm 18, finitura l . . . . ateriale plastico; Piedini di appoggio a terra in plastica.  Dim. 35x45xH182 cm | | 1 |  |  | |  | |  |
| AOU30 | Panca per esterni in legno laccato con schienale imbottito Dimensioni cm 100x45xh45/80  . . . . er esterni in legno laccato con schienale imbottito Dimensioni cm 100x45xh45/80 | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Arredi per Sale Lettura** | | | | | | | | | |
| ASL2 | Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura senza braccioli, sedile e schienale fisso in legno faggio a quattro gambe. Gambe in struttura di . . . . inio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio. | | 1 |  |  | |  | |  |
| ASL5 | Fornitura e posa in opera di Scaffale biblioteca mono fronte delle dimensioni di circa cm. 90x33x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno nobi . . . . a generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale. | | 1 |  |  | |  | |  |
| ASL9 | Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura delle dimensioni di circa cm 200x100xh72 piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su . . . . rappresentata da gambe a colonna periferiche per configurazioni anche complesse | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Sedute per Ufficio** | | | | | | | | | |
| SU1 | Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma . . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1‐ 2‐ 3 | | 1 |  |  | |  | |  |
| SU18 | Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato . . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1‐ 2‐ 3 | | 1 |  |  | |  | |  |
| SU23 | Seduta tipo poltroncina per tavolo riunioni con braccioli su ruote di tipo dirigenziale.  Struttura portante in acciaio , struttura sedile e schienale . . . .  Rivestimento sfoderabile in tessuto ignifugo Classe 1 traspirante e antisudore. | | 1 |  |  | |  | |  |
| SU24 | Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale con braccioli regolabili, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevaz . . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1‐ 2‐ 3 | | 1 |  |  | |  | |  |
| SU28 | Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale visitatore a slitta con braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poli . . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1‐ 2‐ 3 | | 1 |  |  | |  | |  |
| SU32 | Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote con braccioli regolabili, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale media . . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1‐ 2‐ 3 | | 1 |  |  | |  | |  |
| SU36 | Fornitura e posa in opera di poltrona operativa visitatore a slitta senza braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliureta . . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1‐ 2‐ 3 | | 1 |  |  | |  | |  |
| SU45 | Fornitura e posa in opera di divano due posti in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. Struttura interna del sedile realizzata in massello spessore . . . . ssore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. Circa Dim.128x64x68h | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Arredi per Archiviazione** | | | | | | | | | |
| AA2 | Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x200, costituito da due ante cieche a tutt’altezza scorrevoli, comp . . . . tutt’altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AA21 | Fornitura e posa in opera di cassettiera a classificatore metallica a quattro cassetti con chiusura centralizzata, delle dimensioni max. di circa cm. . . . . setti con chiusura centralizzata, delle dimensioni max. di circa cm. 50x60xh140, | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Arredi per Aule Universitarie** | | | | | | | | | |
| AAU1 | Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 200 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di partice . . . . inosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d’uso. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAU5 | Fornitura e posa in opera di posto banco a montante distinto composto da una serie di sedute ribaltabili in multistrato di faggio spessore mm.10 class . . . . ula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAU8 | Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari, accostabili e componibili in file. La disposizione degli arredi prevede gruppi prima . . . . portatori di handicaps. . La prima fila deve essere dotata di pannello frontale. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAU17 | Forniture e posa in opera di attaccapanni a parete con portamantelli in ABS rinforzato e sottostante gancio appendi borsa. Barra di sostegno in tubola . . . . ri per il fissaggio a parete. La quantità individua il numero dei portamantelli. | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Pareti mobili ed accessori** | | | | | | | | | |
| PMA8 | Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H315 a h360) con fuga filo porta, avente a pavimento e soffitt . . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti. | | 1 |  |  | |  | |  |
| PMA89 | Fornitura e posa in opera di poltrona Aula Magna senza tavoletta scrittura disposta in file diritte su pavimenti in piano con struttura da fissare a p . . . . indeformabile rivestito in tessuto. Rivestimento in tessuto o ecopelle in classe | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Arredi ed accessori bagno** | | | | | | | | | |
| AAB4 | Fornitura e posa in opera di Scopino per WC da muro in acciaio inox ‐ AISI 304 Min ‐ finitura lucida o spazzolata, fissato in sospensione, completo di . . . . azzolata, fissato in sospensione, completo di supporto ed accessori di fissaggio | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAB6 | Fornitura e posa in opera di Portarotolo in acciaio inox AISI 304 Min‐ finitura lucida o satinata, rotolo da 225 mm di diametro, con 75 mm di foro del . . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAB8 | Fornitura e posa in opera di Portarotolo gigante singolo, in acciaio inox AISI 304 Min‐ finitura lucida o satinata, fissato a parete. Capacità di cont . . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAB10 | Fornitura e posa in opera di Distributore di sapone a parete con serbatoio verticale in acciaio inox AISI 304 Min ‐ finitura lucida o satinata, con va . . . . chio per il rifornimento è chiuso con una chiave speciale a prova di vandalismo. | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAB12 | Fornitura e posa in opera di Specchio in acciaio inox AISI 304 min. ‐ lucido o satinato, con cornice. Lo specchio in vetro di prima qualità, dovrà ess . . . . rotetti da materiale ammortizzante. Le dimensioni massima è di circa cm. 50 x 80 | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAB16 | Fornitura e posa in opera di Distributore di asciugamani di carta a parete, in acciaio inox AISI 304 min. ‐ lucido o satinato, di dimensioni da 270 x . . . . niera piatta. Fessure nel corpo dell’armadietto indicano il livello di carica. I | | 1 |  |  | |  | |  |
| AAB21 | Fornitura e posa in opera di Contenitore di rifiuti da parete in acciaio inox AISI 304 min ‐ lucido o satinato, Capacità circa 25 Lit. dotato di rives . . . . amento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari. | | 1 |  |  | |  | |  |
| **Accessori e varie** | | | | | | | | | |
| AV 28 | Poggiapiedi regolabile con gommini anti slittamento | | 1 |  |  | |  | |  |

Data: La Stazione Appaltante Il Concorrente (timbro e firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_